Załącznik nr 1


do zapytania ofertowego nr OKE.WOA.261.30.2024

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia:**


**wykonanie ogrodzenia z automatyką bramową we wznowionych granicach działki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.**

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
   1. wznowienie granic działki nr 15/4 ark. mapy 14 obręb Wrocław Południe,
   2. wykonanie ogrodzenia panelowego działki w wyznaczonych granicach,
   3. montaż w ogrodzeniu dwóch bram przesuwnych wraz z automatyką sterowaną pilotem oraz telefonem gsm (aplikacja android do zarządzania numerami min. 50),
   4. montaż w ogrodzeniu dwóch furtek wejściowych otwieranych zamkiem patentowym oraz zdalnie zamkiem elektromagnetycznym,
   5. demontaż istniejącego ogrodzenia z utylizacją materiałów rozbiórkowych.
2. Parametry do zamówienia:
   1. **parametry minimalnych wymagań dla ogrodzenia:** 
      1. panel kratowy typu Vega B 3D, wymiar oczek prostych 50x200 mm
      2. średnica drutu poziomego min. 4 mm
      3. średnica drutu pionowego min. 4 mm
      4. **wysokość panelu 1530 mm**
      5. kolor zielony (ocynk + RAL 6005)



* 1. **podmurówka ogrodzenia:**

# podmurówka betonowa pełna BASIC 249/5,5/20



* 1. **ceownik 200x55mm metalowy do wsuwania podmurówki**

****

* 1. **słupki ogrodzeniowe:** 
     1. słupki do przęsła 50x50x240 mm
     2. cynkowane i malowane proszkowo

****

* 1. **parametry minimalnych wymagań dla bramy wjazdowej:** 
     1. panel kratowy typu Vega B 3D, wymiar oczek prostych 50x200 mm
     2. średnica drutu poziomego min. 4 mm
     3. średnica drutu pionowego min. 4 mm
     4. **wysokość bramy 1600 mm**
     5. **szerokość bramy 5000 mm**
     6. konstrukcja bramy z profili zamkniętych o wymiarach 60x40 mm
     7. słupki bramy 100x100 mm
     8. kolor zielony (ocynk + RAL 6005)
     9. brama przesuwna z napędem automatycznym (silnik elektryczny) np. typu Gardia z panelem Vega 2D



* 1. **parametry minimalnych wymagań dla furtek wejściowych:** 
     1. panel kratowy typu Vega B 3D, wymiar oczek prostych 50x200 mm
     2. średnica drutu poziomego min. 4 mm
     3. średnica drutu pionowego min. 4 mm
     4. **wysokość furtki 1630 mm**
     5. **szerokość furtki 1200 mm**
     6. konstrukcja furtki z profili zamkniętych
     7. kolor zielony (ocynk + RAL 6005)
     8. furtka otwierana zamkiem patentowym oraz zdalnie zamkiem elektromagnetycznym



1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W związku z tym wykonawca musi przeprowadzić wszystkie prace - związane z realizacją przedmiotu zamówienia - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP.
2. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej, w godzinach 9-14 w dni robocze po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu, w celu zapoznania i zbadania miejsca prowadzenia prac jak i jego otoczenia oraz uzyskania informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.
3. Na cały przedmiot zamówienia wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji. Gwarancja na ogrodzenie, bramy oraz furtki obejmuje okres **min. 5 lat** licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.